****

**NOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFRO sp. z o.o., Sp. K.** | **PAWILON 5A, ST.34** |
| **ORION - Piecyk wolnostojący na drewno** |  |
| ORION - Piecyk wolnostojący na drewno z półokrągłą szybą, spełniający emisyjne wymagania Ekoprojektu. Cylindryczny kształt oraz mała szerokość urządzenia daje możliwość podłączenia urządzenia w nawet najbardziej nieustawnych pomieszczeniach. | **C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\19-08-0 Orion v2 nowość.png** |
| **DORTECH.EU Magdalena Jargas** | **PAWILON 5A, ST.25** |
| **Taśmy stabilizowane oraz uszczelnienia bazaltowe do kotłów** |  |
| W naszej nowej ofercie znajdą Państwo grupę taśm stabilizowanych samoprzylepnych oraz bazaltowe uszczelnienia do kotłów |  |
| **MMH ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA** | **PAWILON 5A, ST.50** |
| **EKOLOGICZNY BRYKIET GRILLOWY ,,GRILL CHIPS''** |  |
| Nowy rewolucyjny produkt do grilla alternatywa dla klasycznego węgla drzewnegoz uwagi na czystość wiórków drzewnych uzyskujesz niepowtarzalny smak i aromat grillowanych potraw | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\GRILL CHIPS BUDMA 2020.png |
| **Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.** | **PAWILON 5A, ST.38** |
| **Kominek gazowy Faber MatriX 1050/400 II** |  |
| MatriX 1050/400 II marki Faber, należący do nowej serii Linear, to kominek gazowy z szybą narożną, który wyróżnia się wąską, horyzontalną formą. Model ten tworzy doskonały obraz ognia dzięki dwóm równolegle ułożonym względem siebie palnikom. | **C:\Users\AWUL014328\Desktop\MatriX 1050-400 II -2.jpg** |
| **Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.** | **PAWILON 5A, ST.38** |
| **Kominek elektryczny Faber e-MatriX 800/500 RD** |  |
| Kominek elektryczny Faber e-MatriX 800/500 RD, 3-stronny, na przestrzał, został wyróżniony w Holandii nagrodą w dziedzinie innowacji i zrównoważonego rozwoju w budownictwie mieszkaniowym „National Innovation and Sustainability Award for Living 2019”. | **C:\Users\AWUL014328\Desktop\Faber e-Matrix 800-500 RD -2.jpg** |
| **Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.** | **PAWILON 5A, ST.38** |
| **Kominek elektryczny Dimplex Ravel** |  |
| Ravel to estetyczny, oszczędny w formie kominek marki Dimplex z biało-czarną obudową oraz podstawą imitującą beton. Doskonale dopełnia stylistycznie wnętrza utrzymane w nowoczesnej konwencji dodając im smaku i wnosząc ciepłą, przytulną atmosferę. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\Dimplex Ravel - 2.jpg |
| **Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. sp.k** | **PAWILON 5A, ST.29** |
| **Volcano ST, STh** |  |
| Nowa wersja wkładów Volcano ST i STh z drzwiami bezramowymi, zależnie od wersji otwierane na bok lub do góry. Konstrukcja stalowa, palenisko wyłożone ceramiką, bogate wyposażenie seryjne. Wymiar drzwi 750 mm x 630. Spełniają wymogi ekoprojektu. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\Volcano ST (4).png |
| **Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. sp.k** | **PAWILON 5A, ST.29** |
| **Volcano AT i ATh** |  |
| Nowa wersja wkładów Volcano AT i ATh z drzwiami bezramowymi, zależnie od wersji otwierane na bok lub do góry. Konstrukcja stalowa, palenisko wyłożone ceramiką, bogate wyposażenie seryjne. Wymiar drzwi 750 mm x 510. Spełniają wymogi ekoprojektu. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\Volcano AT (3).png |
| **Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. sp.k** | **PAWILON 5A, ST.29** |
| **Heatro** |  |
| Nowoczesne ekologiczne wkłady kominkowe spełniające wymogi ekoprojektu, wspierane technicznie przez Hajduk. Dostępne w 3 wymiarach drzwi - szerokość 550 mm, 690 mm i 810 mm. Palenisko bezrusztowe, wyłożone ceramiką, konstrukcja stalowa. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\Heatro 690 (2).jpg |
| **KOMINTEKA** | **PAWILON 5A, ST.27** |
| **PIEC NA PELLET EXTRAFLAME TERRY PLUS** |  |
| To niesamowity hermetyczny piec! (12kW). Konserwacja pieca jest zmniejszona do minimum, dzięki automatycznym czyszczeniu palnika. Ponadto piec ten jest zdalnie sterowany palmtopem z wyświetlaczem, zapalarka ceramiczna zapala pellet w mgnieniu oka. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\terry_amb_rgb_box-evo.jpg |
| **KRATKI.PL Marek Bal** | **PAWILON 5A, ST.23** |
| **Kominek w zabudowie Home Easy Box** |  |
| Home Easy Box to gotowe rozwiązanie, które łączy nowoczesny i ekologiczny wkład kominkowy oraz gotową zabudowę ze stali. To nowoczesne podejście do tematu kominka. Minimalizm obudowy sprawia, że doskonale wkomponuje się w każde wnętrze. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\Obu_7_0000_on.png |
| **KRATKI.PL Marek Bal** | **PAWILON 5A, ST.23** |
| **Kominek gazowy LEO 45/68 Lewy/Prawy** |  |
| Nowatorski, elegancki wkład gazowy o horyzontalnej i realistycznej wizji ognia. Dyskretna ramka fasady i minimalna ilość elementów zewnętrznych sprawia, że po zabudowie na pierwszym planie widoczny jest tylko ogień. | C:\Users\AWUL014328\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N2BYSYNE\leo-45-68-lp-0000-on-960-960-1-0-0.png |